別　添

**週休２日促進工事試行実施要領補足事項**

**１．工事費の積算方法**

週休２日促進工事においては、「２．単価の補正方法等」に基づき労務費を補正した複合単価及び市場単価等により、予定価格のもととなる工事費の積算を行う。

**２．単価の補正方法等（要領５関係）**

工事費の積算に用いる単価の補正方法等は以下による。

（１）複合単価

複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に以下の率を乗じて補正する。

なお、交通誘導警備員の労務単価についても同様に補正する。

　　　補正係数：１．０５

（２）市場単価等

市場単価は、公共建築工事積算基準等資料第４編第１章６の表Ａ－１、表Ｅ－１及び表Ｍ－１に代えて、２（１）の補正係数を用いて算出した以下の表Ａ－１②、表Ｅ－１②及び表Ｍ－１②の補正率及び以下の式により基準補正単価を算出する。

物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合においても以下の表の補正率及び以下の式により基準補正単価を算出する。

なお、以下の表の補正率には、本来事業者が負担すべき法定福利費相当額を適切に反映するための補正も含まれていることに留意する。

【新営の市場単価等の場合】

基準単価 × 新営補正率 ＝ 新営の基準補正単価

表Ａ－１② 基準補正単価の補正率

|  |  |
| --- | --- |
| 工種 | 土日・祝日現場閉所90％以上 |
| 新営補正率 |
| 仮設工事 | 1.04 |
| 土工事 | 1.03 |
| 地業工事 | 1.03 |
| 鉄筋工事 | 1.04 |
| コンクリート工事 | 1.04 |
| 型枠工事 | 1.04 |
| 鉄骨工事 | 1.04 |
| 既製コンクリート | 1.03 |
| 防水工事 | 1.02 |
| 防水工事（ｼｰﾘﾝｸﾞ） | 1.04 |
| 石工事 | 1.02 |
| タイル工事 | 1.03 |
| 木工事 | 1.02 |
| 屋根及びとい | 1.02 |
| 金属工事 | 1.02 |
| 左官工事 | 1.04 |
| 建具（ｶﾞﾗｽ） | 1.03 |
| 建具（ｼｰﾘﾝｸﾞ） | 1.04 |
| 塗装工事 | 1.04 |
| 内外装工事 | 1.03 |
| 内外装工事（ﾋﾞﾆﾙ系床材） | 1.02 |
| ユニットその他 | 1.01 |
| 排水工事 | 1.03 |
| 舗装工事 | 1.02 |
| 植栽及び屋上緑化 | 1.03 |

表Ｅ－１② 基準補正単価の補正率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工種 | 摘 要 | 土日・祝日現場閉所90％以上 |
| 新営補正率 |
| 配管工事 | 電線管、2 種金属線ぴ及び同ﾎﾞｯｸｽ | 1.04 |
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 1.03 |
| 位置ﾎﾞｯｸｽ及び位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.04 |
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 1.03 |
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子 | 1.00 |
| 防火区画貫通処理ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用（壁・床） | 1.03 |
| 防火区画貫通処理金属管・丸型用 | 1.01 |
| 配線工事 | 600V 絶縁電線及び600V 絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.03 |
| 電動機その他接続材工事 | 金属製可とう電線管 | 1.03 |
| 接地極工事 | 銅板式、銅覆鋼棒、接地極埋設票(金属製) | 1.03 |

表Ｍ－１② 基準補正単価の補正率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工種 | 摘 要 | 土日・祝日現場閉所90％以上 |
| 新営補正率 |
| 保温工事 | 配管用 | 1.03 |
| ダクト用及び消音内貼 | 1.03 |
| ダクト工事 | 低圧ﾀﾞｸﾄ、排煙ﾀﾞｸﾄ及び低圧ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | 1.03 |
| ダクト付属品 | 既製品ﾎﾞｯｸｽ、制気口、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ等の取付手間のみ | 1.04 |
| 衛生器具 | 取付手間のみ | 1.04 |