調査井戸の位置図

**＋**：既報の検出場所

**◌**：調査地点

\\G0000SV0NS101\D10171w$\作業用\s21b\化学物質対策G－地盤\53 ●地下水汚染関係\常時監視（対策会議・終了調査等）\汚染地区対策会議\対策会議\R05\R050512阪南市尾崎町（F）・（As：発動基準超過）\03_報道提供（第1報）\syukusyaku.PNG

**半径500 m**

　地理院地図（国土地理院ホームページ）