|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料名 | 頁 | 訂正後 | 訂正前 |
| 山田池公園管理マニュアル（案）本編 | 17 | ㉑ ガス設備

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施設 | 数量等 | 管理水準 | 備考 |
| 区分 | 内容 |
| ガス設備（管理事務所） | 瞬間湯沸器LPガス用2.5kg/h 1基 | 【日常管理】 | ・安全管理要領による。 |  |
| 【定期管理】 | ・年１回、保守点検を実施。 |

 | ㉑ ガス設備

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施設 | 数量等 | 管理水準 | 備考 |
| 区分 | 内容 |
| ガス設備（管理事務所） | 瞬間湯沸器LPガス用2.5kg/h 1基 | 【日常管理】 | ・安全管理要領による。 |  |
| 【定期管理】 | ・年１回、保守点検を実施。 |

〔その他特記〕・本設備は有料施設であることを踏まえ、日常的に周辺の清掃や機器の動作確認等を行い、良好な状態を保つよう、適切な維持管理に努めてください。 |
| 山田池公園管理マニュアル（案）本編 | 17 | ㉓ 下水道設備

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設 | 箇所 | 数量等 | 管理水準 | 備考 |
| 区分 | 内容 |
| 下水道設備 | 北地区　箇所 | 浄化槽4箇所 | 【日常管理】 | ・安全管理要領による。 |  |
| 【定期管理】 | ・安全管理要領による。 |
| 南地区　箇所 | 浄化槽2箇所 | 【日常管理】 | ・安全管理要領による。 |
| 【定期管理】 | ・安全管理要領による。 |

 | ㉓ 下水道設備

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設 | 箇所 | 数量等 | 管理水準 | 備考 |
| 区分 | 内容 |
| 下水道設備 | 北地区　箇所 | 浄化槽4箇所 | 【日常管理】 | ・安全管理要領による。 |  |
| 【定期管理】 | ・安全管理要領による。 |
| 南地区　箇所 | 浄化槽2箇所 | 【日常管理】 | ・安全管理要領による。 |
| 【定期管理】 | ・安全管理要領による。 |

〔その他特記〕・安定した処理機能を維持するため、園内に設置されているポンプのうち、令和５年度～令和９年度の間に耐用年数超過となる４基については、適切に更新してください。・ポンプピットは定期的に清掃及びポンプの点検を行い、適切な維持管理に努めてください。排水機能の保全のため、梅雨、台風等の降雨量の多い時期の前には必ず行うこととします。 |