|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料名 | 頁 | 訂正後 | 訂正前 |
| 山田池公園管理マニュアル（案）  本編 | 17 | ㉑ ガス設備   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 施設 | 数量等 | 管理水準 | | 備考 | | 区分 | 内容 | | ガス設備  （管理事務所） | 瞬間湯沸器  LPガス用  2.5kg/h 1基 | 【日常管理】 | ・安全管理要領による。 |  | | 【定期管理】 | ・年１回、保守点検を実施。 | | ㉑ ガス設備   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 施設 | 数量等 | 管理水準 | | 備考 | | 区分 | 内容 | | ガス設備  （管理事務所） | 瞬間湯沸器  LPガス用  2.5kg/h 1基 | 【日常管理】 | ・安全管理要領による。 |  | | 【定期管理】 | ・年１回、保守点検を実施。 |   〔その他特記〕  ・本設備は有料施設であることを踏まえ、日常的に周辺の清掃や機器の動作確認等を行い、良好な状態を保つよう、適切な維持管理に努めてください。 |
| 山田池公園管理マニュアル（案）  本編 | 17 | ㉓ 下水道設備   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 施設 | 箇所 | 数量等 | 管理水準 | | 備考 | | 区分 | 内容 | | 下水道  設備 | 北地区  　箇所 | 浄化槽  4箇所 | 【日常管理】 | ・安全管理要領による。 |  | | 【定期管理】 | ・安全管理要領による。 | | 南地区  　箇所 | 浄化槽  2箇所 | 【日常管理】 | ・安全管理要領による。 | | 【定期管理】 | ・安全管理要領による。 | | ㉓ 下水道設備   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 施設 | 箇所 | 数量等 | 管理水準 | | 備考 | | 区分 | 内容 | | 下水道  設備 | 北地区  　箇所 | 浄化槽  4箇所 | 【日常管理】 | ・安全管理要領による。 |  | | 【定期管理】 | ・安全管理要領による。 | | 南地区  　箇所 | 浄化槽  2箇所 | 【日常管理】 | ・安全管理要領による。 | | 【定期管理】 | ・安全管理要領による。 |   〔その他特記〕  ・安定した処理機能を維持するため、園内に設置されているポンプのうち、令和５年度～令和９年度の間に耐用年数超過となる４基については、適切に更新してください。  ・ポンプピットは定期的に清掃及びポンプの点検を行い、適切な維持管理に努めてください。排水機能の保全のため、梅雨、台風等の降雨量の多い時期の前には必ず行うこととします。 |