別　添

**週休２日促進工事実施要領補足事項**

**１. 工事費の積算方法**

週休２日促進工事において、現場閉所の状況に応じて、「２．単価の補正方法等」に基づき労務費を補正した複合単価及び市場単価等により、予定価格のもととなる工事費の積算を行う。

**２. 単価の補正方法等（要領５関係）**

工事費の積算に用いる単価の補正方法等は以下による。

（１） 複合単価

複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に以下の補正係数を乗じて補正する。

なお、交通誘導警備員の労務単価についても同様に補正する。

|  |  |
| --- | --- |
| ４週８休以上 | 1.05 |
| ４週７休以上４週８休未満 | 1.03 |
| ４週６休以上４週７休未満 | 1.01 |

（２） 市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格

市場単価と補正市場単価は、２（１）の補正係数から算出した以下の表Ａ－２、表Ｅ－２及び

Ｍ－２の補正率を用いた以下の式により補正する。

【新営工事の場合】

・市場単価　×　新営補正率

・補正市場単価　×　新営補正率

【全館無人改修の場合（基準単価の算定）】

・市場単価　×　新営補正率

・補正市場単価　×　新営補正率

【執務並行改修の場合（基準補正単価の算定）】

・市場単価　×　改修補正率

・補正市場単価　×　改修補正率

（参考）

「基準単価」、「基準補正単価」とは、公共建築工事積算基準等資料第4 編第 1 章 8（3）による。

執務並行改修の場合の基準補正単価は、公共建築工事積算基準等資料第４編第１章８（３）ロ．基準補正単価の表Ａ－１、表Ｅ－１及び表Ｍ－１の「市場単価及び補正市場単価改修補正率」によらず、表Ａ－ ２、表Ｅ－２及びＭ－２の改修補正率を用いた上記の式により市場単価（または補正市場単価）を補正して算定すること。

物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合は、掲載価格を、以下の表の補正率を用いた以下の式により補正する。

【新営工事の場合】

・物価資料の掲載価格　×　新営補正率

【全館無人改修、執務並行改修の場合】

・物価資料の掲載価格　×　改修補正率

表Ａ－２ 建築工事の補正率

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 種 | 摘 要  ※ | ４週８休以上 | | ４週７休以上  ４週８休未満 | | ４週６休以上  ４週７休未満 | |
| 新営  補正率 | 改修  補正率 | 新営  補正率 | 改修  補正率 | 新営  補正率 | 改修  補正率 |
| 仮設工事 |  | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 土工事 |  | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 地業工事 |  | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 鉄筋工事 |  | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| コンクリート工事 |  | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 型枠工事 |  | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 鉄骨工事 |  | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 既製コンクリート |  | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 防水工事 | 市場単価 | 1.02 | 1.09 | 1.01 | 1.08 | 1.01 | 1.07 |
| 防水工事（ｼｰﾘﾝｸﾞ） | 市場単価 | 1.04 | 1.17 | 1.02 | 1.15 | 1.01 | 1.14 |
| 防水工事 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 石工事 |  | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| タイル工事 |  | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 木工事 |  | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 屋根及びとい |  | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 金属工事 | 市場単価 | 1.02 | 1.11 | 1.01 | 1.10 | 1.01 | 1.09 |
| 金属工事 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 左官工事  (仕上げ塗材仕上) | 市場単価 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 左官工事  (仕上塗材仕上以外) | 市場単価 | 1.04 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
| 左官工事 | 物価資料 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 建具（ｶﾞﾗｽ） | 市場単価 | 1.02 | 1.12 | 1.01 | 1.11 | 1.01 | 1.10 |
| 建具（ｼｰﾘﾝｸﾞﾞ） | 市場単価 | 1.04 | 1.19 | 1.02 | 1.17 | 1.01 | 1.15 |
| 建具 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 塗装工事 | 市場単価 | 1.04 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.14 |
| 塗装工事 | 物価資料 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 内外装工事 | 市場単価 | 1.03 | 1.15 | 1.02 | 1.13 | 1.01 | 1.12 |
| 内外装工事  （ﾋﾞﾆﾙ系床材） | 市場単価 | 1.02 | 1.10 | 1.01 | 1.09 | 1.01 | 1.08 |
| 内外装工事 | 物価資料 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 内外装工事  （ﾋﾞﾆﾙ系床材） | 物価資料 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| ユニットその他 |  | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 排水工事 |  | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 舗装工事 |  | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 植栽及び屋上緑化 |  | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |

※「市場単価」：市場単価及び補正市場単価、「物価資料」：物価資料の掲載価格の補正率を示す。なお、記載が無い項目は市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格に共通の補正率を示す。

表Ｅ－２ 電気設備工事の補正率

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 種 | 摘 要 | ４週８休以上 | | ４週７休以上  ４週８休未満 | | ４週６休以上  ４週７休未満 | |
| 新営  補正率 | 改修  補正率 | 新営  補正率 | 改修  補正率 | 新営  補正率 | 改修  補正率 |
| 配管工事 | 電線管、2種金属線ぴ  及び同ﾎﾞｯｸｽ | 1.04 | 1.22 | 1.02 | 1.20 | 1.01 | 1.18 |
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 1.03 | 1.17 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
| 位置ﾎﾞｯｸｽ及び  位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.03 | 1.21 | 1.02 | 1.19 | 1.01 | 1.18 |
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 1.02 | 1.15 | 1.01 | 1.14 | 1.01 | 1.13 |
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 防火区画貫通処理  ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用（壁・床） | 1.03 | 1.16 | 1.02 | 1.15 | 1.01 | 1.14 |
| 防火区画貫通処理  金属管・丸型用 | 1.01 | 1.06 | 1.01 | 1.05 | 1.01 | 1.05 |
| （電動機その他接続材工事）  金属製可とう電線管 | 1.03 | 1.17 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
| 配線工事 | 600V 絶縁電線及び  600V 絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.03 | 1.20 | 1.02 | 1.18 | 1.01 | 1.17 |
| 接地工事 | （接地極工事）  銅板式、銅覆鋼棒、  接地極埋設票(金属製) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |

表Ｍ－２ 機械設備工事の補正率

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 種 | 摘 要 | ４週８休以上 | | ４週７休以上  ４週８休未満 | | ４週６休以上  ４週７休未満 | |
| 新営  補正率 | 改修  補正率 | 新営  補正率 | 改修  補正率 | 新営  補正率 | 改修  補正率 |
| 保温工事 | 配管用、ダクト用  及び消音内貼 | 1.03 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
| ダクト設備 | 低圧ﾀﾞｸﾄ、排煙ﾀﾞｸﾄ  及び低圧ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | 1.03 | 1.18 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.15 |
| ダクト付属品 | 既製品ﾎﾞｯｸｽ、制気口、  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ等の取付手間のみ | 1.04 | 1.25 | 1.02 | 1.23 | 1.01 | 1.21 |
| 衛生器具設備（ユニットを除く） | 取付手間のみ | 1.04 | 1.25 | 1.02 | 1.23 | 1.01 | 1.21 |