産業廃棄物処理実態調査結果について

参考資料１

１．目標値と前回部会までに示した速報値と調査結果の比較

・目標値について

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目標値 | Ｈ２７年度（目標） | Ｈ２６年度（速報値）※第１回、第２回部会データ | Ｈ２６調査結果 |
| 排出量 | １，５６５万ｔ | １，４８３万ｔ | １，５１８万ｔ |
| 再生利用率 | ３５％ | ３３％ | ３２％ |
| 最終処分量 | ４９万ｔ | ３７万ｔ | ３８万ｔ |

・目標達成の考え方について

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分　　野 | Ｈ２７年度（目標） | Ｈ２６年度（速報値） | Ｈ２６調査結果 |
| 発生抑制 | 製造業 | 排出量２５２万ｔ(排出抑制率２％) | 排出量２４２万ｔ | 排出量２５３万ｔ |
| その他の業種（上下水道を除く） | 排出量４７８万ｔ(排出抑制率１％) | 排出量４３１万ｔ | 排出量４２５万ｔ |
| 再生利用 | 建設汚泥の再生利用率 | 再生利用率８２％ | 再生利用率５３％ | 再生利用率５３％ |
| 建設混合廃棄物 | 排出量削減比率 | Ｈ22年度比６％減(排出量18.8万ｔ) | Ｈ22年度比20％増(排出量24万ｔ) | Ｈ22年度比17％増(排出量23.4万ｔ) |
| 再生利用率 | 再生利用率５５％ | 再生利用率７２％ | 再生利用率７１％ |
| 建設発生木材の再生利用率 | 再生利用率９５％ | 再生利用率９７％ | 再生利用率９７％ |
| 製造業の再生利用率 | 再生利用率４４％ | 再生利用率４６％ | 再生利用率４４％ |