　　　　　　　序章　おおさかの環境の状況　　　　　　　　　　　
１　脱炭素・省エネルギー
· 温室効果ガスの排出量については、2023年度は4,212万トン（CO2換算）であり、2022年度の
4, 422万トンと比べて4.7%減少しています。
※電気の排出係数とは、使用電力量1kWh当たりの二酸化炭素排出量を表す係数。発電時の電源構成（火力発電や再生可能エネルギー等による発電のバランス）により変動し、火力発電の割合が増加すると係数は増加する。
[image: ]府内における温室効果ガス排出量の推移

· エネルギー消費量については、2023年度は480PJであり、2022年度の497PJと比べ、3.4%減少しており、長期的に見ても減少傾向にあります。
[image: ]※J（ペタジュール）：エネルギー量の単位。PJ（ペタジュール）は、1015Jを表す。
府内における部門別エネルギー消費量の推移

○ 太陽光発電設備の2025年度の導入量は138.4万kWであり、2024年度の132.2万kWと比べ6.2万kW増加しています。
[image: ]		









府内における太陽光発電設備導入量の推移



· 年平均気温は、全国平均（※）を上回る変化率で長期的に上昇しています。大阪における直近10年間の5年移動平均の熱帯夜日数（日最低気温25℃以上の日数）は、38～60日の範囲で推移しており、真夏日数（日最高気温30℃以上の日数）については、70～91日の範囲で推移しています。（※）全国平均（年平均気温）：都市化によるヒートアイランド現象の影響が少ない全国15都市の年平均気温の平均値であり、この気温上昇分は地球温暖化による影響と考えられる。

[image: ]
[image: ]







※1968年から2025年の気象庁データより作成


※1898年から2025年の気象庁データより作成

		年平均気温の推移　　　　　　　　　　　　    　　大都市における熱帯夜日数の推移
[image: ][image: ]












※1968年から2025年の気象庁データより作成
※1998年から2002年、及び2020年から2025年の気象庁データより作成



地球温暖化による影響を除いた熱帯夜日数の比較　　　　　　   大都市における真夏日数の推移


２　循環型社会
· 一般廃棄物について、2024年度のごみ総排出量は277万トン、最終処分量は31万トンと前年度より減少しています。リサイクル率は12.4%に低下しています。

[image: ][image: ]











一般廃棄物排出量の推移	一般廃棄物のリサイクル率の推移
注）四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。	注）行政回収量（市町村を介した処理）を基に算出。


· 産業廃棄物について、2024年度の最終処分量は37万トンであり、2019年度の40万トンと比べ8％減少しています。また、不法投棄等の不適正処理件数は近年横ばい傾向にありますが、2003年度のピーク時からは半減しています。

[image: ]
[image: ]








産業廃棄物の最終処分量等の推移	産業廃棄物の不適正処理件数
注）四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。





３　大気環境
· 一般環境大気測定局６３局、自動車排出ガス測定局32局で大気環境調査を行いました。なお、以降に示す生活環境保全目標の達成状況については、有効測定局を対象としています。
[image: ]
大気の常時監視地点図
（２０２5年度稼働測定局）


· 二酸化窒素と浮遊粒子状物質の濃度については、長期的に改善傾向で推移しています。2025年度は、二酸化窒素は90局全局で、浮遊粒子状物質は８5局全局で、それぞれ生活環境保全目標を達成しました。
[image: ]
二酸化窒素濃度（年平均値）の推移


浮遊粒子状物質濃度（年平均値）の推移
[image: ]
[image: ]
二酸化窒素の生活環境保全目標達成局数の推移

[image: ][image: ]
浮遊粒子状物質の生活環境保全目標達成局数の推移

· 光化学オキシダントについては、2025年度は、61局全局で生活環境保全目標を達成しませんでした。光化学オキシダントの原因物質である非メタン炭化水素の年平均濃度については、緩やかな改善傾向で推移しています。
2025年度の光化学スモッグ注意報の発令回数は3回でした。年度によって気象条件による変動が大きく、発令回数は増減しています。

[image: ]
非メタン炭化水素濃度の推移
（午前６時から午前９時の３時間平均値の年平均値）

[image: ]
光化学スモッグ発令回数の推移

· 微小粒子状物質（PM2.5）の濃度については、近年横ばいで推移しています。2025年度は５４局全局で生活環境保全目標を達成しました。


[image: ]
PM2.5濃度（年平均値）の推移


[image: ][image: ]












注１　凡例の「長期」は長期基準、「短期」は短期基準、「○」は達成、「×」は非達成をいう。
注２　生活環境保全目標は長期基準と短期基準ともに達成（長期○・短期○）することが必要。

PM2.5の生活環境保全目標達成状況


４　水環境
· 河川については、100河川139地点、海域については、22地点で水質調査を行いました。
[image: ]
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	河川及び海域の常時監視地点図


◎：環境基準点　●：準基準点
※ただし、＋は兵庫県の環境基準点（COD）



· 府域の河川及び海域の水質は、これまでの工場・事業場の排水処理対策や生活排水対策等によって大きく改善してきました。
· 河川の代表的な汚濁指標である生物化学的酸素要求量（BOD）の生活環境保全目標達成率は、近年ほぼ横ばいで90％を上回っており、2025年度は95.1％でした。
· 海域の代表的な汚濁指標である化学的酸素要求量（COD）の生活環境保全目標達成率は、近年は横ばいの傾向にあり、2025年度は66.7%でした。
※兵庫県の測定地点を含め水域ごとに評価
[image: ]
[image: ]








河川のBODの生活環境保全目標達成率の推移　　　　　　　　府内主要河川のBOD（年平均値）の推移
[image: ][image: ]










海域のCODの生活環境保全目標達成率の推移　  　大阪湾のCOD（大阪府測定点・全層年平均値）の推移[image: ][image: ] 



５　化学物質
· [bookmark: _Hlk236334982][image: ][image: ]環境中への化学物質の排出量は、長期的に見て減少していますが、近年はおおむね横ばい傾向となっています。また、河川水質のダイオキシン類濃度（平均値）は近年横ばいの傾向で推移しています。









府内における化学物質排出把握管理促進法　　　　　　ダイオキシン類常時監視結果の推移（河川水質）
（化管法）対象物質の排出量の推移　　　　　　　

６　騒音
· [image: ]道路に面する地域における生活環境保全目標達成率（昼・夜間とも基準値以下）は、近年94％程度で推移しており、202４年度は９３．８％でした。
[image: ]







202４年度騒音に係る生活環境保全目標達成状況

道路に面する地域における生活環境保全目標達成率の推移


[bookmark: _Hlk176507249]

７　自然環境
· [image: ]指定した保安林面積は、2025年度時点で17,56９haです。また、緑地面積は、府域の約４割を維持しています。
[image: ]







府域の保安林の指定面積の推移	府域の緑地面積の推移　
８　立入検査等実施件数
· 2025年度に法令等に基づき府が実施した立入検査・指導等の件数は以下のとおりです。

	大気

	一般大気
	事業所への立入検査件数
	　311　件

	
	法・条例対象施設に係る届出件数
	　　２０６　件

	
	サンプル採取・分析件数
	8　件

	アスベスト
	解体現場への立入検査件数
	4０７　件

	
	アスベストに係る届出件数
	１３９　件

	
	サンプル採取・分析件数
	84　件

	水質

	
	工場・事業場への立入検査件数
	370　件

	
	法・条例対象施設に係る申請・届出件数
	271　件

	
	サンプル採取・分析件数
	139　件

	騒音

	
	事業場への立入件数（深夜営業規制）
	      30　件

	土壌汚染

	
	法・条例・自主調査指針に基づく調査報告件数
	24　件

	
	土地の形質変更届出件数
	74　件

	化学物質

	
	法・条例に基づく排出量等の届出件数
	4３5　件

	
	条例に基づく管理計画及び管理目標の届出件数
	105　件

	廃棄物・リサイクル

	一般廃棄物
	一般廃棄物処理施設への立入検査件数
	19　件

	
	
	サンプル採取件数
	21　件

	産業廃棄物
	産業廃棄物排出事業者等に対する立入検査件数
	  1,807　件

	
	産業廃棄物排出事業者からの報告徴収件数
	   10,143　件

	
	産業廃棄物処理業者等に対する立入検査件数
	　408　件

	
	自動車リサイクル法に基づく立入検査件数
	　　　174　件

	
	サンプル採取・分析件数
	47　件

	
	フロン排出抑制法に基づく登録業者への立入検査件数
	6　件

	
	フロン排出抑制法に基づく機器管理者への立入検査件数
	24　件

	
	フロン排出抑制法に基づく引取等実施者への立入検査件数
	1　件

	
	フロン排出抑制法に基づく解体工事業者への立入検査件数
	0　件




[image: ]
９　その他
· 202４年度に受け付けた苦情件数は4,24０件で、202３年度の3,938件に比べて302件(約7.7％)増加しました。また、最も多い苦情は騒音に関するもので苦情全体の約51.2％を占めています。

[image: ]公害の種類別苦情件数の推移

　　　　（公害等調整委員会調べ）（年度）





2

image3.png
(Fkw)
160

10 wIEEER (10kwit k) 1322 1384

EEM (10kw3H) 1180 122
120 FEER
103.0 1080
97.2 ~
100 05
83.2
20 - I
0 263
a0

«§

=8 5 365 387 414 441 47.
206 25

N
3
o

g 2
—f— |

4 510 554 500 647 696

.,.
B
4
8
4
"
8
t

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
[€5:-3)




image4.png
70

—a— AR

60
50
40
&
m 30
20

10 (SEFFEETT)
0

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020($)




image5.png
— =< AR ! =% - H
18 | SE | [EF®:0.29T/10% | p
17 | i V7 A Amren o7
- SR 0.08°C/105E |, P =
816 g ' \'l‘\,\\_l N,y '
I‘V\ VA 2t .'" !
0815 e, b A 5% 0.13°C/104 !
K, | EFE 1 0.06°C/104 |i
1

\—
(SFBHTI)

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
(&)




image6.png
[=E-

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

4 (SEFFEE)T1T)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020




image7.png
55
50

45

40
& 35
30
25
20
15
10

(D) 3 0 =t

| 46 46

51

40
3636

30
2926

KR

&+ e

ol

W200045F W20224F @2023%

3R T

(GEFEF)




image8.emf
20.4 

20.3 

20.2 

19.9 

19.6 

20.0 

19.9 

19.6 

19.5 

19.3 

13.8 13.8 

13.4 13.4 

13.1 

13.4 

13.3 

13.0 

12.6 

12.4 

0

5

10

15

20

25

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

リ

サ

イ

ク

ル

率

（

％

）

年度

全国

大阪府


image9.emf
44

42

41

41

40 

40

39

38

35

34

233

229

229

232

232

220

220

218

215

212

38 

36 

35 

37 

37 

35 

34 

34 

32 

31 

315

307

305

310

308

295

293

289

282

277

970 

950

945

961

953

915

911 

899 

877 

864 

939 

925

920

918 918

901

890 

880 

851 

839 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

0

100

200

300

400

500

600

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

人

1

日

当

た

り

の

ご

み

排

出

量

(

g

）

ご

み

総

排

出

量

（

万

t

）

（年度）

再資源化量（府内） 減量化量（府内）

最終処分量（府内） 1人1日当たりの排出量（府内）

1人1日当たりの排出量（全国）


image10.png
1,000

800

600

400

200

m NEIEAERA 0 RRERK

)

338 350

QAca
J01

200
JO

{

H

I

11

2003

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

(FE)





image11.png
2,000

B
i 1,500

1,000 A

500 A

BNV =3) |

1,768

1,157

464

2000

1,728

\

1,115

2005

DELHAE ORELE OBRUNE

1,450

946

1,518

997

482

2014

1,357 1,336
au
877 883
440 416

2019 2024 (£)




image12.png
Aol
—REREASAER
[ )
o WATHE
. REERE

SESRL EER
0 AERE
O IAHTHE




image13.png
(ppm)
0.060

0.050
0.040
0.030
0.020
0.010
0.000

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 (%)
o—0 0 00 00000110
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
80
60
02

0021
0019
” 0018001700160016001500140013 o

001400140013 0013 5011 0011 0011 0.011 00100010
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025(FE)

-~ BHERETIE(pm) —O— —RBEFHIE (pom)
-0~ BHEEERME (%) —Oo— —RBIEME%)





image14.png
(mg/m®

0,050
- DR WS
0,040 R
0,030
01900190019
0020 00160016 0140,014001500140016
01800180018
0010

001600150014001400140014 0015

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20254




Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet.xls
グラフ1

		2016		2016

		2017		2017

		2018		2018

		2019		2019

		2020		2020

		2021		2021

		2022		2022

		2023		2023

		2024		2024

		2025		2025



自動車排出ガス測定局

一般環境大気測定局

（年度）

（mg/m3）

0.019

0.018

0.019

0.018

0.019

0.018

0.016

0.016

0.016

0.015

0.014

0.014

0.014

0.014

0.015

0.014

0.014

0.014

0.016

0.015



（作業シート）グラフ値

												自動積算セル ジドウセキサン				不要セル フヨウ				今回変更部分 コンカイヘンコウブブン

																																												自動積算セル ジドウセキサン				不要セル フヨウ				今回変更部分（紺字修正） コンカイヘンコウブブンコンジシュウセイ

								年度 ネンド				2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025

		NO2		大阪府域 オオサカフイキ		一般環境大気測定局 イッパンカンキョウタイキソクテイキョク		有効測定局の年平均値(ppm) ユウコウソクテイキョクネンヘイキンチ				0.014		0.014		0.013		0.013		0.011		0.011		0.011		0.011		0.01		0.01						基礎資料図１ キソシリョウズ

								98%値が0.04ppm未満の測定局数 アタイミマンソクテイキョクスウ				60		58		64		63		65		61		59		61		61		59				講じた別紙１ コウベッシ

								98%値が0.04ppmから0.06ppmのゾーン内の測定局数 ナイソクテイキョクスウ				5		8		2		2		1		1		1		1		0		0				講じた別紙１ コウベッシ

								98%値が0.06ppmを超える測定局数 コソクテイキョクスウ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				講じた別紙１ コウベッシ

								有効測定局数 ユウコウソクテイキョクスウ				65		66		66		65		66		62		60		62		61		59				講じた別紙１ コウベッシ

								環境基準達成局数 カンキョウキジュンタッセイキョクスウ				65		66		66		65		66		62		60		62		61		59

								環境基準達成率(%) カンキョウキジュンタッセイリツ				100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0						基礎資料図１ キソシリョウズ

						自動車排出ガス測定局 ジドウシャハイシュツソクテイキョク		有効測定局の年平均値(ppm) ユウコウソクテイキョクネンヘイキンチ				0.021		0.021		0.019		0.018		0.017		0.016		0.016		0.015		0.014		0.013						基礎資料図１ キソシリョウズ

								98%値が0.04ppm未満の測定局数 アタイミマンソクテイキョクスウ				23		18		25		28		26		32		28		30		31		31				講じた別紙１ コウベッシ

								98%値が0.04ppmから0.06ppmのゾーン内の測定局数 ナイソクテイキョクスウ				13		18		10		6		7		2		2		1		0		0				講じた別紙１ コウベッシ

								98%値が0.06ppmを超える測定局数 コソクテイキョクスウ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				講じた別紙１ コウベッシ

								有効測定局数 ユウコウソクテイキョクスウ				36		36		35		34		33		34		30		31		31		31				講じた別紙１ コウベッシ

								環境基準達成局数 カンキョウキジュンタッセイキョクスウ				36		36		35		34		33		34		30		31		31		31

								環境基準達成率(%) カンキョウキジュンタッセイリツ				100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0						基礎資料図１ キソシリョウズ

						合計 ゴウケイ		98%値が0.04ppm未満の測定局数 アタイミマンソクテイキョクスウ				83		76		89		91		91		93		87		91		92		90				講じた別紙３ コウベッシ

								98%値が0.04ppmから0.06ppmのゾーン内の測定局数 ナイソクテイキョクスウ				18		26		12		8		8		3		3		2		0		0				講じた別紙３ コウベッシ

								98%値が0.06ppmを超える測定局数 コソクテイキョクスウ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				講じた別紙３ コウベッシ

								有効測定局数 ユウコウソクテイキョクスウ				101		102		101		99		99		96		90		93		92		90				講じた別紙３ コウベッシ

								環境基準達成局数 カンキョウキジュンタッセイキョクスウ				101		102		101		99		99		96		90		93		92		90

								環境基準達成率(%) カンキョウキジュンタッセイリツ				100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

								Ox

		OX		大阪府域 オオサカフイキ		全局 ゼンキョク		昼間の1時間値が0．06ppmを超えた日数(有効測定局平均） ヒルマジカンアタイコニッスウユウコウソクテイキョクヘイキン				80		89		68		78		72		74		76		70		82		89

		60ppb超過日数 チョウカニッスウ				北大阪地域 キタオオサカチイキ		12局 キョク				78		84		58		79		71		73		70		67		79		91

						東大阪地域 ヒガシオオサカチイキ		16局 キョク				67		83		68		73		70		68		73		75		80		94

						大阪市内 オオサカシナイ		13局 キョク				77		77		59		63		61		57		63		55		72		79

						南大阪地域 ミナミオオサカチイキ		20局 キョク				94		103		79		89		82		91		90		77		92		90

		NMHC		大阪府域 オオサカフイキ		一般環境大気測定局 イッパンカンキョウタイキソクテイキョク		有効測定局の午前6～9時の年平均値（ｐｐｍC) ユウコウソクテイキョクゴゼンジトシヘイキンチ				0.16		0.16		0.16		0.16		0.14		0.15		0.15		0.14		0.13		0.13

						自動車排ガス測定局 ジドウシャハイソクテイキョク		有効測定局の午前6～9時の年平均値（ｐｐｍC) ユウコウソクテイキョクゴゼンジトシヘイキンチ				0.21		0.21		0.20		0.19		0.18		0.18		0.17		0.14		0.15		0.15

								SO2

		SO2		大阪府域 オオサカフイキ		一般局 イッパンキョク		有効測定局の年平均値(ppm) ユウコウソクテイキョクネンヘイキンチ				0.003		0.004		0.003		0.003		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.001

								有効測定局数 ユウコウソクテイキョクスウ

								環境基準達成局数（短期的評価） カンキョウキジュンタッセイキョクスウタンキテキヒョウカ

								環境基準達成率（短期的評価） カンキョウキジュンタッセイリツタンキテキヒョウカ																														0.0%						不要セル フヨウ

								環境基準達成局数（長期的評価） カンキョウキジュンタッセイキョクスウチョウキテキヒョウカ																																				不要セル フヨウ

								環境基準達成率（長期的評価） カンキョウキジュンタッセイリツチョウキテキヒョウカ				100		100		100		100		100		100		100		100		100		100								0.0%						不要セル フヨウ

						自排局 ジハイキョク		有効測定局の年平均値(ppm)				0.002		0.003		0.002		0.002		0.002		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001						0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.002		0.003		0.002		0.002		0.002

								有効測定局数 ユウコウソクテイキョクスウ																																				不要セル フヨウ

								環境基準達成局数（短期的評価） カンキョウキジュンタッセイキョクスウタンキテキヒョウカ																																				不要セル フヨウ

								環境基準達成率（短期的評価） カンキョウキジュンタッセイリツタンキテキヒョウカ																														0.0%						不要セル フヨウ

								環境基準達成局数（長期的評価） カンキョウキジュンタッセイキョクスウチョウキテキヒョウカ																																				不要セル フヨウ

								環境基準達成率（長期的評価） カンキョウキジュンタッセイリツチョウキテキヒョウカ				100		100		100		100		100		100		100		100		100		100								0.0%						不要セル フヨウ

								CO

		CO		大阪府域 オオサカフイキ		一般局 イッパンキョク		有効測定局の年平均値(ppm) ユウコウソクテイキョクネンヘイキンチ				0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3

								有効測定局数 ユウコウソクテイキョクスウ																																				不要セル フヨウ

								環境基準達成局数（短期的評価） カンキョウキジュンタッセイキョクスウタンキテキヒョウカ																																				不要セル フヨウ

								環境基準達成率（短期的評価） カンキョウキジュンタッセイリツタンキテキヒョウカ																														0.0%						不要セル フヨウ

								環境基準達成局数（長期的評価） カンキョウキジュンタッセイキョクスウチョウキテキヒョウカ																																				不要セル フヨウ

								環境基準達成率（長期的評価） カンキョウキジュンタッセイリツチョウキテキヒョウカ				100		100		100		100		100		100		100		100		100		100								0.0%						不要セル フヨウ

						自排局 ジハイキョク		有効測定局の年平均値(ppm) ユウコウソクテイキョクネンヘイキンチ				0.4		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.3		0.3		0.3		0.3

								有効測定局数 ユウコウソクテイキョクスウ																																				不要セル フヨウ

								環境基準達成局数（短期的評価） カンキョウキジュンタッセイキョクスウタンキテキヒョウカ																																				不要セル フヨウ

								環境基準達成率（短期的評価） カンキョウキジュンタッセイリツタンキテキヒョウカ																														0.0%						不要セル フヨウ

								環境基準達成局数（長期的評価） カンキョウキジュンタッセイキョクスウチョウキテキヒョウカ																																				不要セル フヨウ

								環境基準達成率（長期的評価） カンキョウキジュンタッセイリツチョウキテキヒョウカ				100		100		100		100		100		100		100		100		100		100								0.0%						不要セル フヨウ

								SPM

		SPM		大阪府域 オオサカフイキ		一般環境大気測定局 イッパンカンキョウタイキソクテイキョク		有効測定局の年平均値(mg/m3) ユウコウソクテイキョクネンヘイキンチ				0.018		0.018		0.018		0.016		0.015		0.014		0.014		0.014		0.014		0.015		講じた別紙１ コウベッシ		基礎資料図２ キソシリョウズ								２－１－６

						一般環境大気測定局 イッパンカンキョウタイキソクテイキョク		2%除外値0．1mg/m3超え有効測定局数(A+B) ジョガイチコユウコウソクテイキョクスウ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0												２－１－７		A+B

						一般環境大気測定局 イッパンカンキョウタイキソクテイキョク		有効測定局数(A+B+C+D) ユウコウソクテイキョクスウ				66		67		67		66		66		63		57		57		58		56		講じた別紙１ コウベッシ										２－１－７		A+B+C+D

						一般環境大気測定局 イッパンカンキョウタイキソクテイキョク		環境基準達成局数（長期的評価）（有効測定局数）(D) カンキョウキジュンタッセイキョクスウチョウキテキヒョウカ		達成局数 タッセイキョクスウ		66		67		67		66		66		63		57		57		58		56		講じた別紙１ コウベッシ										２－１－７		D(自動積算） ジドウセキサン

						一般環境大気測定局 イッパンカンキョウタイキソクテイキョク		環境基準非達成局数（長期的評価）（有効測定局数）(A+B+C) カンキョウキジュンキョクスウチョウキテキヒョウカ		非達成局数 ヒタッセイキョクスウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		講じた別紙１ コウベッシ												A+B+C（自動積算） ジドウセキサン

						一般環境大気測定局 イッパンカンキョウタイキソクテイキョク		環境基準達成率（長期的評価） カンキョウキジュンタッセイリツチョウキテキヒョウカ				100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0				基礎資料図２ キソシリョウズ

						一般環境大気測定局 イッパンカンキョウタイキソクテイキョク		2%除外値超えかつ2日連続越えの有効測定局数(B) ジョガイチコニチレンゾクゴユウコウソクテイキョクスウ				0		0		0		0		0		0		0		0				0														B

						一般環境大気測定局 イッパンカンキョウタイキソクテイキョク		2日連続超過のみの有効測定局数(C)（※） ニチレンゾクチョウカユウコウソクテイキョクスウ				0		0		0		0		0		0		0		0				0												２－１－７		C

						自動車排出ガス測定局 ジドウシャハイシュツソクテイキョク		有効測定局の年平均値(mg/m3) ユウコウソクテイキョクネンヘイキンチ				0.019		0.019		0.019		0.016		0.016		0.014		0.014		0.015		0.014		0.016		講じた別紙１ コウベッシ		基礎資料図２ キソシリョウズ								２－１－６

						自動車排出ガス測定局 ジドウシャハイシュツソクテイキョク		2%除外値0．1mg/m3超え有効測定局数(A+B) ジョガイチコユウコウソクテイキョクスウ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0												２－１－７		A+B

						自動車排出ガス測定局 ジドウシャハイシュツソクテイキョク		有効測定局数(A+B+C+D) ユウコウソクテイキョクスウ				34		32		33		32		31		32		27		27		27		26		講じた別紙１ コウベッシ										２－１－７		A+B+C+D

						自動車排出ガス測定局 ジドウシャハイシュツソクテイキョク		環境基準達成局数（長期的評価）（有効測定局数）(D) カンキョウキジュンタッセイキョクスウチョウキテキヒョウカ		達成局数 タッセイキョクスウ		34		32		33		32		31		32		27		27		27		26		講じた別紙１ コウベッシ										２－１－７		D(自動積算） ジドウセキサン

						自動車排出ガス測定局 ジドウシャハイシュツソクテイキョク		環境基準非達成局数（長期的評価）（有効測定局数）(A+B+C) カンキョウキジュンキョクスウチョウキテキヒョウカ		非達成局数 ヒタッセイキョクスウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		講じた別紙１ コウベッシ												A+B+C（自動積算） ジドウセキサン

						自動車排出ガス測定局 ジドウシャハイシュツソクテイキョク		環境基準達成率（長期的評価） カンキョウキジュンタッセイリツチョウキテキヒョウカ				100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0				基礎資料図２ キソシリョウズ

						自動車排出ガス測定局 ジドウシャハイシュツソクテイキョク		2%除外値超えかつ2日連続越えの有効測定局数(B) ジョガイチコニチレンゾクゴユウコウソクテイキョクスウ				0		0		0		0		0		0		0		0				0														B

						自動車排出ガス測定局 ジドウシャハイシュツソクテイキョク		2日連続超過のみの有効測定局数(C)（※） ニチレンゾクチョウカユウコウソクテイキョクスウ				0		0		0		0		0		0		0		0				0												２－１－７		C

								※２％除外値は0.1mg以下だったが2日連続超過のため非達成となった局の数 ジョガイチイカニチレンゾクチョウカキョクカズ

								PM2.5

		PM2.5		大阪府域 オオサカフイキ		一般局 イッパンキョク		有効測定局の年平均値(μg/m3) ユウコウソクテイキョクネンヘイキンチ				12.6		12.9		12.1		10.7		10.3		8.9		9.2		9.2		9.2		10.0				基礎資料図５ キソシリョウズ

						一般局 イッパンキョク		長期的評価の短期基準(98ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値35μg/m3）非達成局数（有効測定局数）(A+B) チョウキテキヒョウカタンキキジュンヒタッセイキョクスウユウコウソクテイキョクスウ				1		5		2		0		1		0		0		0		0		0

						一般局 イッパンキョク		有効測定局数(A+B+C+D) ユウコウソクテイキョクスウ				38		39		38		38		39		40		38		40		40		39		講じた別紙１ コウベッシ

						一般局 イッパンキョク		環境基準達成局数（長期的評価）（有効測定局数）(D) カンキョウキジュンタッセイキョクスウチョウキテキヒョウカ				35		33		35		38		38		40		38		40		40		39		講じた別紙１ コウベッシ

						一般局 イッパンキョク		環境基準非達成局数（長期的評価）（有効測定局数）(A+B+C) カンキョウキジュンキョクスウチョウキテキヒョウカ				3		6		3		0		1		0		0		0		0		0

						一般局 イッパンキョク		環境基準達成率（長期的評価） カンキョウキジュンタッセイリツチョウキテキヒョウカ				92.1		84.6		92.1		100		97.4		100		100		100		100		100				基礎資料図５ キソシリョウズ

						一般局 イッパンキョク		長期的評価非達成のうち長期基準(年平均値15μg/m3)のみ非達成局数（有効測定局数）(C) チョウキテキヒョウカヒタッセイ				2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		講じた別紙１ コウベッシ

						一般局 イッパンキョク		（参考）長期的評価非達成のうち短期基準のみ非達成局数(B) サンコウチョウキテキヒョウカヒタッセイタンキキジュンヒタッセイキョクスウ				0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		講じた別紙１ コウベッシ

						一般局 イッパンキョク		（参考）長期基準、短期基準とも非達成局数（有効測定局数）(A) サンコウチョウキタンキキジュンヒタッセイ				1		4		1		0		0		0		0		0		0		0		講じた別紙１ コウベッシ

						自排局 ジハイキョク		有効測定局の年平均値(μg/m3) ユウコウソクテイキョクネンヘイキンチ				13.5		14.0		12.9		11.4		11.0		9.8		10.0		9.7		9.5		10.3				基礎資料図５ キソシリョウズ

						自排局 ジハイキョク		長期的評価の短期基準(98ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値35μg/m3）非達成局数（有効測定局数）(A+B) チョウキテキヒョウカタンキキジュンヒタッセイキョクスウユウコウソクテイキョクスウ				0		3		0		1		1		0		0		0		0		0

						自排局 ジハイキョク		有効測定局数(A+B+C+D) ユウコウソクテイキョクスウ				17		17		17		17		17		17		16		15		15		15		講じた別紙１ コウベッシ

						自排局 ジハイキョク		環境基準達成局数（長期的評価）（有効測定局数）(D) カンキョウキジュンタッセイキョクスウチョウキテキヒョウカ				15		13		14		16		16		17		16		15		15		15		講じた別紙１ コウベッシ

						自排局 ジハイキョク		環境基準非達成局数（長期的評価）（有効測定局数）(A+B+C) カンキョウキジュンキョクスウチョウキテキヒョウカ				2		4		3		1		1		0		0		0		0		0

						自排局 ジハイキョク		環境基準達成率（長期的評価） カンキョウキジュンタッセイリツチョウキテキヒョウカ				88.2		76.5		82.4		94.1		94.1		100		100		100		100		100				基礎資料図５ キソシリョウズ

						自排局 ジハイキョク		長期的評価非達成のうち長期基準(年平均値15μg/m3)のみ非達成局数（有効測定局数）(C) チョウキテキヒョウカヒタッセイ				2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		講じた別紙１ コウベッシ

						自排局 ジハイキョク		（参考）長期的評価非達成のうち短期基準のみ非達成局数(B) サンコウチョウキテキヒョウカヒタッセイタンキキジュンヒタッセイキョクスウ				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		講じた別紙１ コウベッシ

						自排局 ジハイキョク		（参考）長期基準、短期基準とも非達成局数（有効測定局数）(A) サンコウチョウキタンキキジュンヒタッセイ				0		2		0		1		1		0		0		0		0		0		講じた別紙１ コウベッシ

						合計 ゴウケイ		有効測定局の年平均値(μg/m3) ユウコウソクテイキョクネンヘイキンチ																										基礎資料図５ キソシリョウズ

						合計 ゴウケイ		長期的評価の短期基準(98ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値35μg/m3）非達成局数（有効測定局数）(A+B) チョウキテキヒョウカタンキキジュンヒタッセイキョクスウユウコウソクテイキョクスウ				1		8		2		1		2		0		0		0		0		0

						合計 ゴウケイ		有効測定局数(A+B+C+D) ユウコウソクテイキョクスウ				55		56		55		55		56		57		54		55		55		54		講じた別紙１ コウベッシ

						合計 ゴウケイ		環境基準達成局数（長期的評価）（有効測定局数）(D) カンキョウキジュンタッセイキョクスウチョウキテキヒョウカ				50		46		49		54		54		57		54		55		55		54		講じた別紙１ コウベッシ

						合計 ゴウケイ		環境基準非達成局数（長期的評価）（有効測定局数）(A+B+C) カンキョウキジュンキョクスウチョウキテキヒョウカ				5		10		6		1		2		0		0		0		0		0

						合計 ゴウケイ		環境基準達成率（長期的評価） カンキョウキジュンタッセイリツチョウキテキヒョウカ				90.9		82.1		89.1		98.2		96.4		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0				基礎資料図５ キソシリョウズ

						合計 ゴウケイ		長期的評価非達成のうち長期基準(年平均値15μg/m3)のみ非達成局数（有効測定局数）(C) チョウキテキヒョウカヒタッセイ				4		2		4		0		0		0		0		0		0		0		講じた別紙１ コウベッシ

						合計 ゴウケイ		（参考）長期的評価非達成のうち短期基準のみ非達成局数(B) サンコウチョウキテキヒョウカヒタッセイタンキキジュンヒタッセイキョクスウ				0		2		1		0		1		0		0		0		0		0		講じた別紙１ コウベッシ

						合計 ゴウケイ		（参考）長期基準、短期基準とも非達成局数（有効測定局数）(A) サンコウチョウキタンキキジュンヒタッセイ				1		6		1		1		1		0		0		0		0		0		講じた別紙１ コウベッシ

								PM2.5　月平均値推移 ツキヘイキンチスイイ

		PM2.5		大阪府域 オオサカフイキ		一般、自排 イッパンジハイ				4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月

								2015　認定局(年度末時点で56局)の月平均値(μg/m3) ニンテイキョクネンドマツジテン		15.2		17.2		13.7		12.1		16.8		9.6		16.0		11.1		11.8		14.1		14.9		15.3		室基礎資料 シツキソシリョウ						室基礎資料 シツキソシリョウ

								2016　認定局(年度末時点で56局)の月平均値(μg/m3) ニンテイキョクネンドマツジテン		13.8		18.8		12.4		12.1		13.3		8.9		10.6		13.3		12.2		11.7		11.1		15.3		室基礎資料 シツキソシリョウ						室基礎資料 シツキソシリョウ

								2017　認定局(年度末時点で56局)の月平均値(μg/m3) ニンテイキョクネンドマツジテン		13.7		15.7		12.7		13.8		12.0		11.2		9.6		15.6		11.3		11.4		16.0		15.4		室基礎資料 シツキソシリョウ						室基礎資料 シツキソシリョウ

								2018　認定局(年度末時点で55局)の月平均値(μg/m3) ニンテイキョクネンドマツジテン		17.1		13.6		10.5		13.8		10.1		8.3		9.9		12.2		10.5		11.5		16.0		14.3		室基礎資料 シツキソシリョウ						室基礎資料 シツキソシリョウ

								2019　認定局(年度末時点で56局)の月平均値(μg/m3) ニンテイキョクネンドマツジテン		12.1		13.7		12.5		11.0		12.0		8.6		8.5		10.0		12.1		9.1		10.7		10.3

								2020　認定局(年度末時点で56局)の月平均値(μg/m3) ニンテイキョクネンドマツジテン		10.7		10.8		11.8		7.9		15.9		7.4		7.9		9.9		10.2		10.2		11.5		12.5

								2021　認定局(年度末時点で57局)の月平均値(μg/m3) ニンテイキョクネンドマツジテン		9.7		10.1		9.9		8.9		7.3		7.7		7.3		9.6		8.6		8.6		9.7		12.7

								2022　認定局(年度末時点で54局)の月平均値(μg/m3) ニンテイキョクネンドマツジテン		11.0		11.4		9.2		8.7		9.3		6.6		7.0		10.0		8.0		10.0		10.1		12.0

								2023　認定局(年度末時点で55局)の月平均値(μg/m3) ニンテイキョクネンドマツジテン		12.8		9.4		10.9		10.2		6.5		7.5		8.2		10.1		10.2		8.3		7.3		10.4

								2024　認定局(年度末時点で55局)の月平均値(μg/m3)		12.2		8.7		8.7		9.5		8.6		8.2		6.8		7.6		7.5		10.4		10.1		13.2

								2025　認定局(年度末時点で54局)の月平均値(μg/m3)		11.9		9.8		11.4		13.0		12.2		7.6		5.7		9.3		7.6		8.1		11.9		10.1

								PM2.5　月別　日平均値が35を超えた延べ日数（測定局数（認定局数）あたり） ツキベツニチヘイキンチコノニッスウソクテイキョクスウニンテイキョクスウ

		PM2.5		大阪府域 オオサカフイキ		一般、自排 イッパンジハイ				4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月

								2015　認定局(年度末時点で56局)の35超過日数(日) ニンテイキョクネンドマツジテン		0.6		0.0		0.4		0.9		3.4		0.0		0.9		0.0		0.0		1.0		1.2		0.4		室基礎資料 シツキソシリョウ						室基礎資料？ シツキソシリョウ

								2016　認定局(年度末時点で56局)の35超過日数(日) ニンテイキョクネンドマツジテン		0.1		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.3		0.0		0.0		0.5		室基礎資料 シツキソシリョウ						室基礎資料？ シツキソシリョウ

								2017　認定局(年度末時点で56局)の35超過日数(日) ニンテイキョクネンドマツジテン		0.0		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.4		0.1		0.1		0.2		2.2		室基礎資料 シツキソシリョウ						室基礎資料？ シツキソシリョウ

								2018　認定局(年度末時点で55局)の35超過日数(日) ニンテイキョクネンドマツジテン		0.1		0.7		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0		室基礎資料 シツキソシリョウ						室基礎資料？ シツキソシリョウ

								2019　認定局(年度末時点で56局)の35超過日数(日) ニンテイキョクネンドマツジテン		0.0		0.7		0.1		0.0		0.1		0.0		0.0		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0

								2020　認定局(年度末時点で56局)の35超過日数(日) ニンテイキョクネンドマツジテン		0.0		0.3		0.2		0.0		1.2		0.0		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		1.0

								2021　認定局(年度末時点で57局)の35超過日数(日) ニンテイキョクネンドマツジテン		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1

								2022　認定局(年度末時点で54局)の35超過日数(日) ニンテイキョクネンドマツジテン		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0

								2023　認定局(年度末時点で55局)の35超過日数(日) ニンテイキョクネンドマツジテン		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								2024　認定局(年度末時点で55局)の35超過日数(日) ニンテイキョクネンドマツジテン		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.9

								2025　認定局(年度末時点で54局)の35超過日数(日) ニンテイキョクネンドマツジテン		0.0		0.0		0.0		1.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0



修正前）40
修正後）39

修正前）55
修正後）54

修正前）55
修正後）54



PM2.5参考用（元データとグラフ）

		

																								（単位：μg/m3） タンイ

				1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		国設大阪 コクセツオオサカ						22.9		22.1		21.5		19.5		20.5		19.9		18.1		21.1		17.4		19.2		18.3		18.6		19.2		16.5

		国設四條畷 コクセツシジョウナワテ		25.6		27.4		28.8		23.5		24.3		25.2		23.4		22.6		20.0		19.1		17.6		14.2		14.7		15.1

		末広公園 スエヒロコウエン														26.4		26.5		23.8		22.0		20.3		16.4		18.5		14.9		18.2		17.7

		フィルター振動法による測定、非認定測定機による参考値 シンドウホウソクテイヒニンテイソクテイキサンコウチ

		国設四條畷局は平成25年度途中から（11月から）、認定機種に変更したため平成24年度まで掲載とする。（なお、２機種合算での平成25年度の年平均値は16.9） コクセツシジョウナワテキョクヘイセイネンドトチュウガツニンテイキシュヘンコウヘイセイネンドケイサイキシュガッサンヘイセイネンドネンヘイキンチ

		参考　微小粒子状物質濃度の推移 サンコウビショウリュウシジョウブッシツノウドスイイ																						図３－４　微小粒子状物質の年平均濃度の推移（非認定局） ズビショウリュウシジョウブッシツネンヘイキンノウドスイイヒニンテイキョク

		過去10年版 カコネンバン																						全年度版 ゼンネンドバン





PM2.5参考用（元データとグラフ）

		



国設大阪

国設四條畷

末広公園

（年度）

（μg/㎥）



講じた別紙１、別紙３、基礎資料 決算（ＮＯ２）

		



国設大阪

国設四條畷

末広公園

（年度）

（μg/㎥）



講じた別紙１、基礎資料（ＳＰＭ）

		

		基礎資料用、NO２年平均値と環境基準達成状況 キソシリョウヨウネンヘイキンチカンキョウキジュンタッセイジョウキョウ														決算概要報告書 ケッサンガイヨウホウコクショ

		講じた用、基礎資料用。二酸化窒素濃度の推移 コウヨウキソシリョウヨウニサンカチッソノウドスイイ

		講じた用、基礎資料用。　図　二酸化窒素の環境基準達成状況の推移 ズニサンカチッソカンキョウキジュンタッセイジョウキョウスイイ

				一般環境大気測定局と自動車排出ガス測定局の合計





講じた別紙１、基礎資料（ＳＰＭ）

		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017

		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020

		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023

		100		100		2024		2024

		100		100		2025		2025



自排局達成率（％）

一般局達成率（％）

自排局年平均値（ppm）

一般局年平均値（ppm）

（年度）

(ppm)

(％)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0.021

0.014

100

100

0.021

0.014

100

100

0.019

0.013

100

100

0.018

0.013

100

100

0.017

0.011

100

100

0.016

0.011

100

100

0.016

0.011

100

100

0.015

0.011

0.014

0.01

0.013

0.01



注意報（Ｏｘの元データ）

		2016		2016

		2017		2017

		2018		2018

		2019		2019

		2020		2020

		2021		2021

		2022		2022

		2023		2023

		2024		2024

		2025		2025



自動車排出ガス測定局

一般環境大気測定局

（年度）

（ppm）

0.021

0.014

0.021

0.014

0.019

0.013

0.018

0.013

0.017

0.011

0.016

0.011

0.016

0.011

0.015

0.011

0.014

0.01

0.013

0.01



講じた別紙１、基礎資料（PM2.5)

		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017

		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020

		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023

		2024		2024		2024		2024

		2025		2025		2025		2025



生活環境保全目標達成局のうち0.04ppm未満の局数

生活環境保全目標達成局のうち0.04ppmから0.06ppmのゾーン内の局数

生活環境保全目標非達成局数(0.06ppmを超える局)

合計

（年度）

有効測定局数

（2）自動車排出ガス測定局

23

13

0

36

18

18

0

36

25

10

0

35

28

6

0

34

26

7

0

33

32

2

0

34

28

2

0

30

30

1

0

31

31

0

0

31

31

0

0

31



環境総合計画（PM2.5）

		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017

		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020

		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023

		2024		2024		2024		2024

		2025		2025		2025		2025



環境保全目標達成局のうち0.04ppm未満の局数

環境保全目標達成局のうち0.04ppmから0.06ppmのゾーン内の局数

環境保全目標非達成局数(0.06ppmを超える局)

有効測定局数

（年度）

有効測定局数

（１）一般環境大気測定局

60

5

0

65

58

8

0

66

64

2

0

66

63

2

0

65

65

1

0

66

61

1

0

62

59

1

0

60

61

1

0

62

61

0

0

61

59

0

0

59



基礎資料、講じた_Ox

		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017

		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020

		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023

		2024		2024		2024		2024

		2025		2025		2025		2025



環境保全目標達成局のうち0.04ppm未満の局数

環境保全目標達成局のうち0.04ppmから0.06ppmのゾーン内の局数

環境保全目標非達成局数(0.06ppmを超える局)

合計

（年度）

有効測定局数

83

18

0

101

76

26

0

102

89

12

0

101

91

8

0

99

91

8

0

99

93

3

0

96

87

3

0

90

91

2

0

93

92

0

0

92

90

0

0

90



4地域別ＮＯ２濃度

		2016		2016

		2017		2017

		2018		2018

		2019		2019

		2020		2020

		2021		2021

		2022		2022

		2023		2023

		2024		2024

		2025		2025



自動車排出ガス測定局

一般環境大気測定局

（年度）

（％）

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



4地域別SPM平均

		基礎資料用、SPM年平均値と環境基準達成状況 キソシリョウヨウネンヘイキンチカンキョウキジュンタッセイジョウキョウ																環境総合計画用 カンキョウソウゴウケイカクヨウ

		浮遊粒子状物質濃度の推移 フユウリュウシジョウブッシツノウドスイイ

		図　浮遊粒子状物質の環境基準達成状況の推移 ズウアソツブコソウブツシチカンキョウキジュンタッセイジョウキョウスイイ



データラベルは、凡例の数に合わせて「０」も非表示にせす、全て表示させること。

データラベルは、凡例の数に合わせて「０」も非表示にせす、全て表示させること。

データラベルは、凡例の数に合わせて「０」も非表示にせす、全て表示させること。



4地域別SPM平均

		2016		2016

		2017		2017

		2018		2018

		2019		2019

		2020		2020

		2021		2021

		2022		2022

		2023		2023

		2024		2024

		2025		2025



自動車排出ガス測定局

一般環境大気測定局

（年度）

（mg/m3）

0.019

0.018

0.019

0.018

0.019

0.018

0.016

0.016

0.016

0.015

0.014

0.014

0.014

0.014

0.015

0.014

0.014

0.014

0.016

0.015



4地域別Ox日数

		2016		2016

		0.004		0.003



一般局

自排局

（年度）

（ppm）

一般局54局、自排局12局平均

0.003

0.002



その他グラフ(重複）

		2016		2016

		0.3		0.3



一般局

自排局

（年度）

（ppm）

一般局9局、自排局18局平均

0.3

0.4



		2016		2016

		0.004		0.003



一般局

自排局

（年度）

（ppm）

一般局54局、自排局12局平均

0.003

0.002



		2016		2016

		0.3		0.3



一般局

自排局

（年度）

（ppm）

一般局9局、自排局18局平均

0.3

0.4



		2016		2016		2016

		2017		2017		2017

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019

		2020		2020		2020

		2021		2021		2021

		2022		2022		2022

		2023		2023		2023

		2024		2024		2024

		2025		2025		2025



達成局数

非達成局数

（年度）

有効測定局数

（１）一般環境大気測定局

66

0

66

67

0

67

67

0

67

66

0

66

66

0

66

63

0

63

57

0

57

57

0

57

58

0

58

56

0

56



		2016		2016		2016

		2017		2017		2017

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019

		2020		2020		2020

		2021		2021		2021

		2022		2022		2022

		2023		2023		2023

		2024		2024		2024

		2025		2025		2025



達成局数

非達成局数

合計

（年度）

有効測定局数

（２）自動車排出ガス測定局

34

0

34

32

0

32

33

0

33

32

0

32

31

0

31

32

0

32

27

0

27

27

0

27

27

0

27

26

0

26



		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017

		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020

		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023

		100		100		2024		2024

		100		100		2025		2025



一般局達成率（％）

自排局達成率（％）

一般局年平均値（mg/㎥）

自排局年平均値（mg/㎥）

（年度）

(mg/m3)

(％)

100

100

0.018

0.019

100

100

0.018

0.019

100

100

0.018

0.019

100

100

0.016

0.016

100

100

0.015

0.016

100

100

0.014

0.014

100

100

0.014

0.014

100

100

0.014

0.015

0.014

0.014

0.015

0.016



		2016		2016

		2017		2017

		2018		2018

		2019		2019

		2020		2020

		2021		2021

		2022		2022



一般環境大気測定局

自動車排ガス測定局

（年度）

(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



		基礎資料図４のデータシート キソシリョウズ

		年度		被害届出人数 ヒガイトドケデニンズウ		予報 ヨホウ		注意報

		2016		0		9		7

		2017		0		2		1

		2018		0		9		5

		2019		0		5		5

		2020		0		5		4

		2021		0		3		1

		2022		0		1		1

		2023		0		6		4

		2024		0		6		3

		2025		0		7		3

		10年平均 ネンヘイキン						3.4

																		https://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/taiki/sokutei.html#2

																		区分 クブン		年　　度 トシタビ		４ 月 ガツ		５ 月 ガツ		６ 月 ガツ		７ 月 ガツ		８ 月 ガツ		９ 月 ガツ		１０月 ガツ		合計 ゴウケイ

																		光化学スモッグ予報		2013		0		1		1		0		8		3		0		13

																				2014		0		0		2		3		0		0		0		5

																				2015		0		3		0		1		8		0		0		12

																				2016		0		1		1		3		4		0		0		9

																				2017		0		1		1		0		0		0		0		2

																				2018		0		0		1		7		1		0		0		9

																				2019		0		3		0		0		2		0		0		5

																				2020		0		0		1		0		4		0		0		5

																				2021		0		0		2		1		0		0		0		3

																				2022		0		0		0		1		0		0		0		1

																				直近10年平均 チョッキンネンヘイキン		0		0.9		0.9		1.6		2.7		0.3		0		6.4



データラベルは、凡例の数に合わせて「０」も非表示にせす、全て表示させること。

データラベルは、凡例の数に合わせて「０」も非表示にせす、全て表示させること。

Ox白書
発令状況（表１－１－○関係）．Ｘｌｓより



		基礎資料用、PM2.5年平均値と環境基準達成状況 キソシリョウヨウネンヘイキンチカンキョウキジュンタッセイジョウキョウ														講じた別紙１ コウベッシ

		講じた別紙１　微小粒子状物質の環境基準達成状況の推移、 コウベッシビショウツブコソウブツシチカンキョウキジュンタッセイジョウキョウスイイ

		室基礎資料 シツキソシリョウ																														不使用 フシヨウ

		室基礎資料 微小粒子状物質の月平均濃度の推移 シツキソシリョウビショウリュウシジョウブッシツツキヘイキンノウドスイイ

		講じた別紙３　Ⅱ－４鏡 コウベッシカガミ

								PM2.5

												2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		PM2.5		大阪府域 オオサカフイキ		一般局 イッパンキョク		有効測定局の年平均値(μg/m3) ユウコウソクテイキョクネンヘイキンチ												16.9		15.6		16.3		14.9		13.8		12.5				基礎資料図５ キソシリョウズ

						一般局 イッパンキョク		長期的評価の短期基準(98ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値35μg/m3）非達成局数（有効測定局数）(A+B) チョウキテキヒョウカタンキキジュンヒタッセイキョクスウユウコウソクテイキョクスウ												3		20		27		15		23		1

						一般局 イッパンキョク		有効測定局数(A+B+C+D) ユウコウソクテイキョクスウ												3		21		27		32		38		38		講じた別紙１ コウベッシ

						一般局 イッパンキョク		環境基準達成局数（長期的評価）（有効測定局数）(D) カンキョウキジュンタッセイキョクスウチョウキテキヒョウカ												0		1		0		15		15		35		講じた別紙１ コウベッシ

						一般局 イッパンキョク		環境基準非達成局数（長期的評価）（有効測定局数）(A+B+C) カンキョウキジュンキョクスウチョウキテキヒョウカ												3		20		27		17		23		3

						一般局 イッパンキョク		環境基準達成率（長期的評価） カンキョウキジュンタッセイリツチョウキテキヒョウカ												0.0		4.8		0.0		46.9		39.5		92.1				基礎資料図５ キソシリョウズ

						一般局 イッパンキョク		長期的評価非達成のうち長期基準(年平均値15μg/m3)のみ非達成局数（有効測定局数）(C) チョウキテキヒョウカヒタッセイ												0		0		0		2		0		2		講じた別紙１ コウベッシ

						一般局 イッパンキョク		（参考）長期的評価非達成のうち短期基準のみ非達成局数(B) サンコウチョウキテキヒョウカヒタッセイタンキキジュンヒタッセイキョクスウ												0		8		7		2		16		0		講じた別紙１ コウベッシ

						一般局 イッパンキョク		（参考）長期基準、短期基準とも非達成局数（有効測定局数）(A) サンコウチョウキタンキキジュンヒタッセイ												3		12		20		13		7		1		講じた別紙１ コウベッシ

						自排局 ジハイキョク		有効測定局の年平均値(μg/m3) ユウコウソクテイキョクネンヘイキンチ												17.6		16.8		17.6		16.3		14.6		13.5				基礎資料図５ キソシリョウズ

						自排局 ジハイキョク		長期的評価の短期基準(98ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値35μg/m3）非達成局数（有効測定局数）(A+B) チョウキテキヒョウカタンキキジュンヒタッセイキョクスウユウコウソクテイキョクスウ												3		12		14		13		13		0

						自排局 ジハイキョク		有効測定局数(A+B+C+D) ユウコウソクテイキョクスウ												4		12		14		15		17		17		講じた別紙１ コウベッシ

						自排局 ジハイキョク		環境基準達成局数（長期的評価）（有効測定局数）(D) カンキョウキジュンタッセイキョクスウチョウキテキヒョウカ												1		0		0		2		4		15		講じた別紙１ コウベッシ

						自排局 ジハイキョク		環境基準非達成局数（長期的評価）（有効測定局数）(A+B+C) カンキョウキジュンキョクスウチョウキテキヒョウカ												3		12		14		13		13		2

						自排局 ジハイキョク		環境基準達成率（長期的評価） カンキョウキジュンタッセイリツチョウキテキヒョウカ												25.0		0.0		0.0		13.3		23.5		88.2				基礎資料図５ キソシリョウズ

						自排局 ジハイキョク		長期的評価非達成のうち長期基準(年平均値15μg/m3)のみ非達成局数（有効測定局数）(C) チョウキテキヒョウカヒタッセイ												0		0		0		0		0		2		講じた別紙１ コウベッシ

						自排局 ジハイキョク		（参考）長期的評価非達成のうち短期基準のみ非達成局数(B) サンコウチョウキテキヒョウカヒタッセイタンキキジュンヒタッセイキョクスウ												0		4		1		1		7		0		講じた別紙１ コウベッシ

						自排局 ジハイキョク		（参考）長期基準、短期基準とも非達成局数（有効測定局数）(A) サンコウチョウキタンキキジュンヒタッセイ												3		8		13		12		6		0		講じた別紙１ コウベッシ

						合計 ゴウケイ		有効測定局の年平均値(μg/m3) ユウコウソクテイキョクネンヘイキンチ

						合計 ゴウケイ		長期的評価の短期基準(98ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値35μg/m3）非達成局数（有効測定局数）(A+B) チョウキテキヒョウカタンキキジュンヒタッセイキョクスウユウコウソクテイキョクスウ												6		32		41		28		36		1

						合計 ゴウケイ		有効測定局数(A+B+C+D) ユウコウソクテイキョクスウ												7		33		41		47		55		55

						合計 ゴウケイ		環境基準達成局数（長期的評価）（有効測定局数）(D) カンキョウキジュンタッセイキョクスウチョウキテキヒョウカ												1		1		0		17		19		50

						合計 ゴウケイ		環境基準非達成局数（長期的評価）（有効測定局数）(A+B+C) カンキョウキジュンキョクスウチョウキテキヒョウカ												6		32		41		30		46		5

						合計 ゴウケイ		環境基準達成率（長期的評価） カンキョウキジュンタッセイリツチョウキテキヒョウカ												14.3		3.0		0.0		36.2		34.5		90.9

						合計 ゴウケイ		長期的評価非達成のうち長期基準(年平均値15μg/m3)のみ非達成局数（有効測定局数）(C) チョウキテキヒョウカヒタッセイ												0		0		0		2		0		4

						合計 ゴウケイ		（参考）長期的評価非達成のうち短期基準のみ非達成局数(B) サンコウチョウキテキヒョウカヒタッセイタンキキジュンヒタッセイキョクスウ												0		12		8		3		23		0

						合計 ゴウケイ		（参考）長期基準、短期基準とも非達成局数（有効測定局数）(A) サンコウチョウキタンキキジュンヒタッセイ												6		20		33		25		13		1





		2016		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017		2017

		2018		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020		2020



達成局数

短期基準のみ非達成の局数

長期基準のみ非達成の局数

長期・短期とも非達成の局数

合計局数

（年度）

有効測定局数

（１）一般環境大気測定局

35

0

2

1

38

33

1

1

4

39

35

1

1

1

38

38

0

0

0

38

38

1

0

0

39



		2016		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017		2017

		2018		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020		2020



達成局数

短期基準のみ非達成の局数

長期基準のみ非達成の局数

長期・短期とも非達成の局数

合計局数

（年度）

有効測定局数

（２）自動車排出ガス測定局

15

0

2

0

17

13

1

1

2

17

14

0

3

0

17

16

0

0

1

17

16

0

0

1

17



		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017

		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020

		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023

		2024		2024		2024		2024

		2025		2025		2025		2025



自排局達成率（％）

一般局達成率（％）

自排局年平均値（μg/㎥）

一般局年平均値（μg/㎥）

（年度）

(μg/m3)

(％)

100

100

88.2352941176

92.1052631579

13.5

12.6

76.4705882353

84.6153846154

14

12.9

82.3529411765

92.1052631579

12.9

12.1

94.1176470588

100

11.4

10.7

94.1176470588

97.4358974359

11

10.3

100

100

9.8

8.9

100

100

10

9.2

100

100

9.7

9.2

100

100

9.5

9.2

100

100

10.3

10



		2016		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017		2017

		2018		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020		2020

		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023

		2024		2024		2024		2024		2024

		2025		2025		2025		2025		2025



達成（長期○・短期○）の局数

長期○・短期×で非達成の局数

長期×・短期○で非達成の局数

長期×・短期×で非達成の局数

合計局数

（年度）

有効測定局数

（１）一般環境大気測定局

35

0

2

1

38

33

1

1

4

39

35

1

1

1

38

38

0

0

0

38

38

1

0

0

39

40

0

0

0

40

38

0

0

0

38

40

0

0

0

40

40

0

0

0

40

39

0

0

0

39



		2016		2016		2016		2016		2016		4月		4月		4月		4月

		2017		2017		2017		2017		2017		5月		5月		5月		5月

		2018		2018		2018		2018		2018		6月		6月		6月		6月

		2019		2019		2019		2019		2019		7月		7月		7月		7月

		2020		2020		2020		2020		2020		8月		8月		8月		8月

		2021		2021		2021		2021		2021		9月		9月		9月		9月

		2022		2022		2022		2022		2022		10月		10月		10月		10月

		2023		2023		2023		2023		2023		11月		11月		11月		11月

												12月		12月		12月		12月

												1月		1月		1月		1月

												2月		2月		2月		2月

												3月		3月		3月		3月



達成（長期○・短期○）の局数

長期○・短期×で非達成の局数

長期×・短期○で非達成の局数

長期×・短期×で非達成の局数

合計局数

2022　認定局(年度末時点で54局)の月平均値(μg/m3)

2023　認定局(年度末時点で55局)の月平均値(μg/m3)

2024　認定局(年度末時点で55局)の月平均値(μg/m3)

2025　認定局(年度末時点で54局)の月平均値(μg/m3)

15

0

2

0

17

10.9759259259

12.8

12.2254545455

11.8509090909

13

1

1

2

17

11.4105263158

9.4

8.7345454545

9.7745454545

14

0

3

0

17

9.2333333333

10.9

8.7163636364

11.3745454545

16

0

0

1

17

8.7421052632

10.2

9.5145454545

12.9781818182

16

0

0

1

17

9.3438596491

6.5

8.6272727273

12.2181818182

17

0

0

0

17

6.5824561404

7.5

8.1563636364

7.6092592593

16

0

0

0

16

6.9526315789

8.2

6.7690909091

5.7

15

0

0

0

15

10.0036363636

10.1

7.5963636364

9.3490909091

8.0259259259

10.2

7.4927272727

7.6254545455

10.0296296296

8.3

10.3854545455

8.1490909091

10.0777777778

7.3

10.1018181818

11.9290909091

11.9631578947

10.4

13.1763636364

10.1181818182



		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月		4月

		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月		5月

		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月		6月

		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月		7月

		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月		8月

		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月		9月

		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月		10月

		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月		11月

		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月		12月

		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月		1月

		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月		2月

		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月		3月



2021 月平均濃度

2022 月平均濃度

2023 月平均濃度

2024 月平均濃度

2021 日平均超過日数

2022 日平均超過日数

2023 日平均超過日数

2024 日平均超過日数

（月）

日数（日）

濃度（μg/㎥）

10.9759259259

12.8

12.2254545455

11.8509090909

0

0.0351

1.0535714286

0

11.4105263158

9.4

8.7345454545

9.7745454545

0

0

0

0

9.2333333333

10.9

8.7163636364

11.3745454545

0

0

0

0

8.7421052632

10.2

9.5145454545

12.9781818182

0

0

0

1.2909090909

9.3438596491

6.5

8.6272727273

12.2181818182

0

0

0

0

6.5824561404

7.5

8.1563636364

7.6092592593

0

0

0

0

6.9526315789

8.2

6.7690909091

5.7

0

0

0

0

10.0036363636

10.1

7.5963636364

9.3490909091

0

0

0

0

8.0259259259

10.2

7.4927272727

7.6254545455

0

0

0

0.0181818182

10.0296296296

8.3

10.3854545455

8.1490909091

0.2

0

0

0

10.0777777778

7.3

10.1018181818

11.9290909091

0

0

0.0714285714

0

11.9631578947

10.4

13.1763636364

10.1181818182

0

0

0.9107142857

0



		2016		2016

		2017		2017

		2018		2018

		2019		2019

		2020		2020

		2021		2021

		2022		2022

		2023		2023

		2024		2024

		2025		2025



自動車排出ガス測定局

一般環境大気測定局

（年度）

(μg/m３)

13.5

12.6

14

12.9

12.9

12.1

11.4

10.7

11

10.3

9.8

8.9

10

9.2

9.7

9.2

9.5

9.2

10.3

10



		2016		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017		2017

		2018		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020		2020

		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023

		2024		2024		2024		2024		2024

		2025		2025		2025		2025		2025



達成（長期○、短期○）の局数

長期○、短期×で非達成の局数

長期×、短期○で非達成の局数

長期×、短期×で非達成の局数

合計局数

（年度）

有効測定局数

（２）自排環境大気測定局

15

0

2

0

17

13

1

1

2

17

14

0

3

0

17

16

0

0

1

17

16

0

0

1

17

17

0

0

0

17

16

0

0

0

16

15

0

0

0

15

15

0

0

0

15

15

0

0

0

15



		2016		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017		2017

		2018		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020		2020

		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023

		2024		2024		2024		2024		2024

		2025		2025		2025		2025		2025



データラベルは、凡例の数に合わせて「０」も非表示にせす、全て表示させること。

データラベルは、凡例の数に合わせて「０」も非表示にせす、全て表示させること。

2021

2022

2023

2024

（年度）

(μg/m３)

4月

4月

4月

4月

5月

5月

5月

5月

6月

6月

6月

6月

7月

7月

7月

7月

8月

8月

8月

8月

9月

9月

9月

9月

10月

10月

10月

10月

11月

11月

11月

11月

12月

12月

12月

12月

1月

1月

1月

1月

2月

2月

2月

2月

3月

3月

3月

3月

10.9759259259

12.8

12.2254545455

11.8509090909

11.4105263158

9.4

8.7345454545

9.7745454545

9.2333333333

10.9

8.7163636364

11.3745454545

8.7421052632

10.2

9.5145454545

12.9781818182

9.3438596491

6.5

8.6272727273

12.2181818182

6.5824561404

7.5

8.1563636364

7.6092592593

6.9526315789

8.2

6.7690909091

5.7

10.0036363636

10.1

7.5963636364

9.3490909091

8.0259259259

10.2

7.4927272727

7.6254545455

10.0296296296

8.3

10.3854545455

8.1490909091

10.0777777778

7.3

10.1018181818

11.9290909091

11.9631578947

10.4

13.1763636364

10.1181818182

達成（長期○、短期○）の局数

長期○、短期×で非達成の局数

長期×、短期○で非達成の局数

長期×、短期×で非達成の局数

合計局数

（年度）

有効測定局数

50

0

4

1

55

46

2

2

6

56

49

1

4

1

55

54

0

0

1

55

54

1

0

1

56

57

0

0

0

57

54

0

0

0

54

55

0

0

0

55

55

0

0

0

55

54

0

0

0

54



										2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		PM2.5		大阪府域 オオサカフイキ		一般局 イッパンキョク		有効測定局数(A+B+C+D) ユウコウソクテイキョクスウ		3		21		27		32		38		38		39		38

						一般局 イッパンキョク		環境基準達成の局数 カンキョウキジュンタッセイキョクスウ		0		1		0		15		15		35		33		34

						一般局 イッパンキョク		環境基準非達成の局数 カンキョウキジュンキョクスウ		3		20		27		17		23		3		6		4

						自排局 ジハイキョク		有効測定局数(A+B+C+D) ユウコウソクテイキョクスウ		4		12		14		15		17		17		17		17

						自排局 ジハイキョク		環境基準達成の局数 カンキョウキジュンタッセイキョクスウ		1		0		0		2		4		15		13		14

						自排局 ジハイキョク		環境基準非達成の局数 カンキョウキジュンキョクスウ		3		12		14		13		13		2		4		3





		



39

38

32

27

21

3

有効測定局数

（年度）

38

38

（1）一般環境大気測定局



		



有効測定局数

（年度）

17

17

17

17

15

14

12

4

環境基準達成の局数

環境基準非達成の局数

（2）自動車排出ガス測定局



		基礎資料図３　昼間の光化学オキシダント濃度が0.06ppmを超えた日数の推移 キソシリョウズコウカガクノウドコニッスウスイイ

		基礎資料図４　光化学スモッグ注意報の発令回数の推移 キソシリョウズ

		図４－３　非メタン炭化水素濃度の推移 ズヒタンカスイソノウドスイイ

		　　　　　（午前６時から午前９時の年平均値）

		講じた用 コウヨウ





		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021

		2022

		2023

		2024

		2025



全局

（年度）

（日）

注）有効測定局（昼間の測定時間を年間1時間以上有する局）の
年間超過日数の平均

80

89

68

78

72

74

76

70

82

89



		



←未達成局数

←達成局数

31

30

30

31

30

29

30

31

33

35
33

達成局数

未達成局数

（年度）

有効測定局数

（２）自動車排出ガス測定局



		2016		2016

		2017		2017

		2018		2018

		2019		2019

		2020		2020

		2021		2021

		2022		2022

		2023		2023

		2024		2024

		2025		2025



&A

Page &P

被害届出人数

注意報

注意報発令回数（回）

被害届出人数（人）

（年度）

0

7

0

1

0

5

0

5

0

4

0

1

0

1

0

4

0

3

0

3



		2016		2016

		2017		2017

		2018		2018

		2019		2019

		2020		2020

		2021		2021

		2022		2022

		2023		2023

		2024		2024

		2025		2025



自動車排出ガス測定局

一般環境大気測定局

（年度）

（ppmC）

0.21

0.16

0.21

0.16

0.2

0.16

0.19

0.16

0.18

0.14

0.18

0.15

0.17

0.15

0.14

0.14

0.15

0.13

0.15

0.13



		2016		2016

		2017		2017

		2018		2018

		2019		2019

		2020		2020

		2021		2021

		2022		2022

		2023		2023

		2024		2024

		2025		2025



予報

注意報

（年度）

（回数）

9

7

2

1

9

5

5

5

5

4

3

1

1

1

6

4

6

3

7

3



				NO2　　地域別の濃度 チイキベツノウド





		



（年度）

濃度（ppm）

北大阪地域



		



（年度）

濃度（ppm）

東大阪地域



		



（年度）

濃度（ppm）

大阪市内



		



（年度）

濃度（ppm）

南大阪地域



				SPM　　地域別の濃度 チイキベツノウド





		



（mg/m3）

'（作業シート）グラフ値'!#REF!

'（作業シート）グラフ値'!#REF!

（年度）

北大阪地域



		



（mg/m3）

'（作業シート）グラフ値'!#REF!

'（作業シート）グラフ値'!#REF!

（年度）

東大阪地域



		



（mg/m3）

'（作業シート）グラフ値'!#REF!

'（作業シート）グラフ値'!#REF!

（年度）

大阪市内地域



		



（mg/m3）

'（作業シート）グラフ値'!#REF!

'（作業シート）グラフ値'!#REF!

（年度）

南大阪地域



		昼間の光化学オキシダント濃度が0.06ppmを超えた日数(地域別） ヒルマコウカガクノウドコニッスウチイキベツ

		1.北大阪地域（13局） キタオオサカチイキキョク

		2.東大阪地域（17局） ヒガシオオサカチイキキョク

		3.大阪市内地域（14局） オオサカシナイチイキキョク

		4.南大阪地域（22局） ミナミオオサカチイキキョク





		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021

		2022

		2023

		2024

		2025



北大阪地域

（年度）

（日）

78

84

58

79

70.5384615385

73

70

67

78.9

91



		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021

		2022

		2023

		2024

		2025



東大阪地域

（年度）

（日）

67

83

68

73

70.3157894737

68

73

75.3529411765

80

93.875



		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021

		2022

		2023

		2024

		2025



大阪市内地域

（年度）

（日）

77

77

59

63

61.4285714286

57

63

54.8461538462

72.0625

79



		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021

		2022

		2023

		2024

		2025



南大阪地域

（年度）

（日）

94

103

79

89

82.0454545455

91

90

77.2380952381

92.2857142857

90.05



		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021

		2022

		2023



（年度）

（日）

注) 有効測定局（昼間の測定時間を年間１時間以上
有する局）の年間超過日数の平均

80

89

68

78

72

74

76

70



		

				窒素酸化物濃度の推移 チッソサンカブツノウドスイイ

				一酸化窒素濃度の推移 イッサンカチッソノウドスイイ





		



（年度）

濃度（ppm）

一般局61局、自排局32局平均



		



一般局

自排局

（年度）

（ppm）

一般局61局、自排局32局平均



		2016		2016

		2017		2017

		2018		2018

		2019		2019

		2020		2020

		2021		2021

		2022		2022

		2023		2023

		2024		2024

		2025		2025



（年度）

（ppmC）

0.16

0.21

0.16

0.21

0.16

0.2

0.16

0.19

0.14

0.18

0.15

0.18

0.15

0.17

0.14

0.14

0.13

0.15

0.13

0.15



		2016		2016

		2017		2017

		2018		2018

		2019		2019

		2020		2020

		2021		2021

		2022		2022

		2023		2023

		2024		2024

		2025		2025



（年度）

（ppm）

グラフ タイトル

0.003

0.002

0.004

0.003

0.003

0.002

0.003

0.002

0.002

0.002

0.002

0.001

0.002

0.001

0.002

0.001

0.002

0.001

0.001

0.001



		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017

		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020

		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023

		2024		2024		2024		2024

		2025		2025		2025		2025



一般局年平均値(ppm)

自排局年平均値(ppm)

環境基準達成率(％)

環境基準達成率(％)

（年度）

(ppm)

100

100

0.003

0.002

100

100

0.004

0.003

100

100

0.003

0.002

100

100

0.003

0.002

100

100

0.002

0.002

100

100

0.002

0.001

100

100

0.002

0.001

100

100

0.002

0.001

100

100

0.002

0.001

100

100

0.001

0.001

100

100



		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017

		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020

		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023

		2024		2024		2024		2024

		2025		2025		2025		2025



一般局年平均値(ppm)

自排局年平均値(ppm)

環境基準達成率(％)

環境基準達成率(％)

（年度）

(ppm)

100

100

0.3

0.4

100

100

0.3

0.3

100

100

0.3

0.3

100

100
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区分 年　　度 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０月 合計


2012 0 0 0 3 3 1 0 7


2013 0 1 1 0 8 3 0 13


2014 0 0 2 3 0 0 0 5


2015 0 3 0 1 8 0 0 12


2016 0 1 1 3 4 0 0 9


2017 0 1 1 0 0 0 0 2


2018 0 0 1 7 1 0 0 9


2019 0 3 0 0 2 0 0 5


2020 0 0 1 0 4 0 0 5


2021 0 0 2 1 0 0 0 3


直近10年平均 0 0.9 0.9 1.8 3.0 0.4 0 7.0
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