様式第５号

浄化槽処理対象人員・汚水量・BOD量の算定表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 棟別  階別 | 建築用途 | ① | ② | | ③ | | ④ | ⑤ | | | ⑥ | ⑦ | |
| 算定床面積  定員又は数量 | 単位当たりの  算定係数 | | 処理対象人員  ①×②  ［人］ | | 処理対象人員  1人当たりの汚水量  ［ℓ/（人・日）］ | 汚水量  ③×④×10-3  ［m3/日］ | | | 処理対象人員  1人当たりのBOD量  [g/（人・日）] | BOD量  ③×⑥×10-3  ［kg/日］ | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |
| 処理対象人員の合計 | | | | ［人］ | | 汚水量の合計 | | | ［m3/日］ | BOD量の合計（Lo） | | | ［kg/日］ |
| 計画処理対象人員（n）  （小数点以下切上） | | | | ［人］ | | 計画汚水量（Q）  （小数点以下切上） | | | ［m3/日］ | 平均流入BOD（Kb）= （Lo/Q）×103 | | | ［mg/L］ |

注　算定単位が延べ面積の場合、複合用途建築物で各用途に共用の部分がある時は、比例按分を行い、用途毎に①に記入すること。

|  |  |
| --- | --- |
| 設置する浄化槽の人槽 | 人 |