屋外広告物安全点検報告書（屋上広告物）

記　入　例

　　年　　月　　日

大阪府　　　　土木事務所長　様

**(ⅰ)**

報　告　者　　　住　所

（広告物の所有者等） 氏　名

 電　話

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職・氏名）

　　大阪府屋外広告物条例第16条の２の点検の結果は、下記のとおりです。

**設置年月日は、当初に設置した年月日を記入してください。**

１　広告物等の概要

(1) 表示又は設置の場所

**(ⅱ)**

(2) 設置年月日　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

(3) 前回許可日　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

**当面、安全上支障はないが、次回までに改善が必要と認められる異常がある場合、その旨記入してください。**

(4) 前回許可番号

**(ⅲ)**

２　点検結果

|  |  |
| --- | --- |
| 点検日 | 　　　　　　　年　　　　月　　　　日 |

注）点検日は、許可の申請前３ヶ月以内とする。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **早急に改善をしないと安全上支障となる異常箇所があった場合、必要な改善の内容を記入してください。** | 点検項目 | 異常 | 特記事項(Ａ) |
| 1. 基礎部分・根巻き
 | ひび、盛り上がり変形、防水層の裂傷等 | 有 | 無 |  |
| 1. アンカーボルト
 | ボルト、ナット等の錆び、腐食、劣化、欠落 | 有 | 無 | **アンカーボルトが腐食して折れ倒壊の危険があるため、早急な取替えが必要。**(Ａ)(Ｄ) |
| ボルトのぐらつき、ナット等の緩み | 有 | 無 |  |
| 1. 支柱・鉄骨構造部
 | 錆び、腐食、劣化、変形、傾き、内部の水の溜り | 有 | 無 | **柱に亀裂があるが、当面の間、安全上支障はないと判断できる。次回申請時までに改善が必要。**(Ｃ) |
| 1. 本体接合部
 | 錆び、腐食、劣化、変形ボルト、ナット等の緩み、錆び、腐食、劣化、欠落 | 有 | 無 | **安全上支障のない軽度のさびがあるが、経過観察とする。**(Ａ)(Ｂ） |
| 1. 表示面板
 | 錆び、腐食、劣化、変形、破損 | 有 | 無 |  |
| 仕上げフィルム、塗装の劣化 | 有 | 無**安全上支障のない軽度な異常がある場合は、その旨及び経過観察等対応を記入してください。** |  |
| 1. 額縁（外周部分）
 | 板金の錆び、腐食、劣化、変形 | 有 | 無 |  |
| ビスの緩み、錆び、腐食、劣化、欠落 | 有 | 無 |  |
| 1. 電材
 | 機具の耐用年数の著しい超過、コードの劣化・断線分電盤、タイマー等の動作状況 | 有 | 無 | (Ｅ)該当なし(Ｅ) |
| 電材突き出し部材 | 取り付け部の錆び、ぐらつき、変形、ビスの緩み | 有 | 無 | 該当なし |
| 附属部材 | タラップの腐食、劣化、鳥よけ具の破損、変形その他附属品の劣化等 | 有 | 無 | 該当なし(Ｅ) |

上記の点検結果は、事実に相違ありません。

区分

（点検箇所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理者　　　　　住　所

**(ⅳ)**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点検者　　　　　住　所

**(ⅴ)**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資格名称