**参考資料１　将来の更新判定橋梁　優先度一覧表**

※注　概算更新費は、下部工に関する費用を含んでいる

（新設または既設利用+基礎補強）

① 最優先　Ｈ２８マトリクスより抽出された橋梁　　【9橋】

② 優先度第１位　将来判定橋梁　【5橋】

Ａ：大型車交通量2000台以上 Ｂ：適用道示S39 Ｃ：斜角60度未満 Ｄ：床版支間3ｍ以上



③ 優先度第２位　将来判定橋梁　【5橋】

Ａ：大型車交通量2000台以上 Ｂ：適用道示S39 Ｃ：斜角60度未満



④ 優先度第３位　将来判定橋梁　【11橋】

Ａ：大型車交通量2000台以上 Ｂ：適用道示S39 Ｄ：床版支間3ｍ以上



⑤ 優先度第４位　将来判定橋梁　【14橋】

Ａ：大型車交通量2000台以上 Ｂ：適用道示S39

⑥ 優先度第５位　将来判定橋梁　【10橋】

